**T91步槍諸元介紹**

**初速：840公尺／秒。**

**射速：**

**●學理射速：600～900發／分。**

**●半自動：30～45發／分。**

**●三連發：45～65發／分。**

**●全自動：150～200發／分。**

**●持續射速：12～15發／分。**

**射程：**

**●最大射程：2653公尺。**

**●有效射程：400公尺（結合光學瞄**

**準鏡可達600公尺）**

**作用方式：氣體傳動。**

**射擊方式：半自動、三連發及全自動。**

**彈匣容量：30發（30發為制式彈匣，北約5.56公厘彈匣皆可適用）。**

**膛線：6條右旋。**

**纏度：7吋（178公厘）。**

**瞄準基線（由覘孔至準星）：**

**37.7公分。**

**初速：840公尺／秒。**

**射速：**

**●學理射速：600～900發／分。**

**●半自動：30～45發／分。**

**●三連發：45～65發／分。**

**●全自動：150～200發／分。**

**●持續射速：12～15發／分。**

**射程：**

**●最大射程：2653公尺。**

**●有效射程：400公尺（結合光學瞄準鏡可達600公尺）**

**扳機拉力：2.5～4.3公斤（5.5～9.5磅）。**

**侵澈力：300公尺貫穿國造功夫龍頭盔，600公尺貫穿美造Ｍ１鋼盔。**

**精度：15公分（100公尺10發平均散佈面）。**